Załącznik nr 5 do SWIZ

**F O R M U L A R Z C E N O W Y**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| **Lp.** | **Nazwa materiału** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Wartość netto** | **Vat** | **Wartość brutto** |
|  | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o wymiarach 1300(900+400 )x 2010 mm wraz z ościeżnicą stalową Ślusarka aluminiowa system MB-70(profil ciepły), szyba 2 komorowa z „ciepłą ramka”, szyba klasy P4, wyposażone w zamek patentowy, klamkę i samozamykacz. kolor antracyt Prawe. Wg. poniższego rysunku: | **Szt** | **1** |  |  |  |
|  | Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe o wymiarach 1000 x 2050 mm. wraz z ościeżnicą stalową. Ślusarka aluminiowa system MB-70(profil ciepły), szyba 2 komorowa z „ciepłą ramka”, szyba klasy P4, wyposażone w zamek patentowy, klamkę i samozamykacz. kolor antracyt Lewe. Według poniższego rysunku | **szt** | **1** |  |  |  |
|  | Drzwi antywłamaniowe o wymiarach 800 x 2050mm.Drzwi stalowe systemowe zewnętrzne, przylgowe, pokrycie z blachy stalowej powlekanej gr. min. 1,5 mm, wypełnione polistyrenem, wyposażone w klamkę i zamek patentowy klasy 4, bolce antywyważeniowe, uszczelki, ościeżnica stalowa, próg. kolor antracyt Lewe. Według poniższego rysunku. | **Szt.** | **1** |  |  |  |
|  | Drzwi stalowe o wymiarach 800 x 2050 mm Drzwi stalowe wejściowe wewnętrzlokalowe, pełne antywłamaniowe klasy C. Drzwi przylgowe, głęboko tłoczone o grubości 50-70mm. wypełnione pianka poliuretanową. Blacha stalowa ocynkowana pokryta laminatem drewnopodobnym. Wyposażone w próg ze stali nierdzewnej, klamka klasy 3, zamek patentowy antyrozwierceniowy, ościeżnica stalowa gr. blachy min. 1,5mm pokryta laminatem jak skrzydło, klasa odporności pożarowej EI30. kolor złoty dąb Prawe. Według poniższego rysunku. | **Szt.** | **1** |  |  |  |
|  | Drzwi wejściowe wewnętrzne o wymiarach 900 mm x 2050mm. Drzwi stalowe wejściowe wewnątrzlokalowe pełne. Drzwi płytko tłoczone o grubości 50-70 mm, wypełnione płytą spienionego polistyrenu oraz wyposażone w system podwójnych uszczelek. Blacha stalowa ocynkowana pokryta laminatem drewnopodobnym. Wyposażone w próg ze stali nierdzewnej, wizjer, klamka, zamek patentowy. Ościeżnica stalowa gr. blachy min. 1,5 mm pokryta laminatem jak skrzydło. kolor złoty dąb 2 x Lewe, 5 x prawe | **szt** | **7** |  |  |  |
|  | Drzwi wejściowe wewnętrzne o wymiarach 900 x 2050 mm. Drzwi stalowe wejściowe wewnątrzlokalowe pełne. Drzwi płytko tłoczone o grubości 50-70mm, wypełnione płytą spienionego polistyrenu oraz wyposażone w system podwójnych uszczelek. Blacha stalowa ocynkowana pokryta laminatem drewnopodobnym. Wyposażone w klamka, zamek patentowy. Ościeżnica stalowa gr. blachy min. 1,5 mm pokryta laminatem jak skrzydło, bezprogowe kolor złoty dąb Lewe według poniższego rysunku. | **Szt** | **1** |  |  |  |
|  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne drewnopodobne o wymiarach 800 x 2050 mmStolarka drewniana typowa okleinowa pełna wypełniona płytą wiórową otworowaną, w dolnej części otwory o przekroju min. 0,022 m2, zamek z blokada łazienkową, ościeżnica stalowa kolor złoty dąb- 5 lewych, 2 prawe | **szt.** | **7** |  |  |  |
|  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne drewnopodobne o wymiarach 800 x 2050 mm. Stolarka drewniana typowa okleinowa pełna wypełniona płytą wiórową otworowaną ościeżnica drewniana kolor złoty dąb 4 prawe, 4 lewe | **Szt** | **8** |  |  |  |