Ogłoszenie powiązane:

[**Ogłoszenie nr 116267-2016 z dnia 2016-07-03 r.**](http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=116267&rok=2016-07-03) Ogłoszenie o zamówieniu - Czarna Dąbrówka  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych pełnowartościowych płyt drogowych żelbetowe - zbrojone, wielootworowe o wymiarach 100 cm x 75 cm x 12,5 cm wykonane z betonu niebarwnego w ilości do 304 szt. Beton, z którego wykonane są płyty...  
Termin składania ofert: 2016-07-12

**Czarna Dąbrówka: Dostawa płyt drogowych TYPU IOMBO**  
**Numer ogłoszenia: 144681 - 2016; data zamieszczenia: 20.07.2016**  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 116267 - 2016r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka, ul. Cicha 3, 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, tel. 0-59 8214020, faks 0-59 8214020.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: ZAKŁAD BUDŻETOWY.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dostawa płyt drogowych TYPU IOMBO.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Dostawy.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych pełnowartościowych płyt drogowych żelbetowe - zbrojone, wielootworowe o wymiarach 100 cm x 75 cm x 12,5 cm wykonane z betonu niebarwnego w ilości do 304 szt. Beton, z którego wykonane są płyty wielootworowe IOMB powinien spełnić wymagania dla klasy wytrzymałości minimum C35/45 wg PN-EN 206-1. Stal stosowana do wykonania zbrojenia płyt wielootworowych IOMB powinna spełniać wymagania PN-ISO 6935-1. Do każdej dostawy płyt wielootworowych IOMB powinna być dołączona informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwę wyrobu, - nazwę i adres producenta, - datę produkcji, - numer aprobaty technicznej oraz kserokopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem - numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności Ponadto płyty IOMB powinny spełniać wymogi oraz być oznaczone zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Planowane dostawy sukcesywnie do 31.12.2016 r. Miejsce dostaw płyt wielootworowych - drogi gminne, wskazane przez Zamawiającego w odległości nie większej niż 20 km od miejscowości Czarna Dąbrówka , w terminie do siedmiu dni licząc od dnia otrzymania zapotrzebowania - zlecenia dostawy podpisanego przez Kierownika Zakładu.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.11.30.00-5.

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 20.07.2016.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 2.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* Przedsiębiorstwo Ecozet Mirosław Zblewski, ul. Marchewicza 18, 83-400 Kościerzyna, kraj/woj. pomorskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia***(bez VAT)*: 9120,00 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 8964,96
* **Oferta z najniższą ceną:** 8964,96**/ Oferta z najwyższą ceną:** 9880,00
* **Waluta:** PLN .