***Załącznik nr 1-1 do SIWZ***

Nazwa Wykonawcy………………………………………………………………………..……

Adres Wykonawcy ………………………………………………………………..……………

***Oferujemy dostawę nowego lub używanego autobusu turystycznego :***

***Marki : ……………………………………………..***

***Model : …………………………………………….***

***spełniającą wymagania Zamawiającego:***

Szczegółowe parametry techniczne dotyczące autobusu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P** | **NAZWA PARAMETRU** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY\*** |
| **1.** | **Rok produkcji** | autobus używany nie starszy niż 2016 r. | (podać rok produkcji) |
| **2.** | **Przebieg** | przebieg pojazdu nie więcej niż **65 tyś** km potwierdzone przeglądami w książce serwisowej | (podać przebieg) |
| **3.** | **Silnik** | 1. spełniający normę czystości spalin Euro 6
 |  |
| 1. o mocy nie mniejszej niż 160 KM
 |  |
| 1. o pojemności skokowa nie mniejsza niż 4500 cm3
 |  |
| **4.** | **Rodzaj paliwa** | olej napędowy |  |
| **6.** | **Ogrzewanie** | dodatkowe niezależne ogrzewanie postojowe  |  |
| **7.** | **Wentylacja** | klimatyzacja fabryczna dwustrefowa (strefa kierowcy + strefa pasażerów nie mniejsza niż 12 KV) lub klimatyzacja dla kierowcy i przestrzeni pasażerskiej z tą samą regulacją temperatury z możliwością regulacji intensywności nawiewu temperatury dla przestrzeni pasażerskiej i przestrzeni kierowcy nie mniejsza niż o mocy 12KV |  |
| **8.** | **Układ kierowniczy** | ze wspomaganiem |  |
| **9.** | **Siedzenia pasażerskie i kierowcy** | 1. siedzenia tapicerowane, pokryte materiałem odpornym na ścieranie, zabrudzenie i zanieczyszczenie
 |  |
| 1. fotel kierowcy resorowany z podłokietnikiem
 |  |
| 1. fotele uchylne, rozsuwane lub bez rozsuwu bocznego (w zależności od klasyfikacji pojazdu w kategorii M3 -klasie 2 (miedzymiastowej) lub klasie 3 (turystycznej).
 |  |
| **10.** | **Drzwi** | automatycznie otwierane (elektryczne otwierane na przycisk oraz zdalnie na pilota) |  |
| **12.** | **Warunki dodatkowe wymagane od wykonawcy wliczone w cenę dostawy autobusu**  | 1. ilość miejsc: od 31+kierowca+stojące do 40+kierowca+stojące (w zależności od zaproponowanej klasy pojazdu o której mowa w pkt 9, przy czym zamawiający rozważy wariant z miejscami stojącymi i bez miejsc stojących)
 |  |
| 1. radio z DVD z menu polskim lub angielskim ewentualnie obsługiwane przyciskami z piktogramami
 |  |
| 1. kamera cofania lub czujnik cofania
 |  |
| 1. koło zapasowe pełnowymiarowe z zestawem narzędzi i podnośnikiem
2. luki bagażowe – główne min 2,5 m3
3. elektryczne i podgrzewane lusterka
4. ABS
5. EDB
6. Tachograf cyfrowy z homologacją
7. ASR
8. ESP lub ATC
9. Komputer pokładowy w języku polskim lub angielskim albo wyświetlaczem piktogramowym
10. Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy
11. Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie
12. Młotki bezpieczeństwa
13. Pasy bezpieczeństwa przy każdym siedzeniu
14. Autoalarm z niezależnym zasilaniem
15. Imobilajzer
16. Koło kierownicze z regulacją położenia
17. Reflektory przeciwmgielne
18. Wyposażony w dwa akumulatory
19. Atestowane i ważne gaśnice w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami
20. Apteczka autobusowa wyposażona zgodnie z obowiązującymi przepisami
21. Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy
22. Oznakowanie wyjścia awaryjnego
23. Podłoga pokryta antypoślizgowym tworzywem oraz komplet dywaników w strefie kierowcy
24. Lusterka wewnętrzne
25. monitor LCD przedni z odtwarzaczem DVD
26. mikrofon z nagłośnieniem
27. lampki przy siedzeniach
28. podgrzewane filtry paliwa
29. półki bagażowe nad fotelami
30. oświetlenie podłogowe przejścia i schodów
31. szyby boczne przyciemniane
32. oświetlenie bagażnika
33. pozostałe dodatkowe wyposażenie zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym (wpisać rodzaj)
 |  |
| **54.** | Warunki gwarancji | Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie autobusu zgodnie z opisem technicznym Gwarancja na autobus wraz z wyposażeniem nie podlega ograniczeniu i ma wynosić co najmniej 3 miesiące – liczone od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu.  | (podać proponowany okres gwarancji) |

2. Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P** | **NAZWA PARAMETRU** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY\*** |
| **1.** | Forma leasingu | Leasing operacyjny |  |
| **2.**  | Waluta leasingu | PLN |  |
| **3.** | Czas trwania leasingu (liczba rat miesięcznych) | 71 |  |
| **4.** | Opłata wstępna | w wysokości do 10% wartości autobusu brutto, płatna jednorazowo | (podać wysokość opłaty) |
| **5.** | Raty leasingu | Zostaną przedstawione przez Wykonawcę w harmonogramie spłat jako równe w całym okresie trwania umowy leasingu, z uwzględnieniem konieczności ich waloryzacji wynikającej ze zmiany stopy WIBOR 1M, z zastrzeżeniem, że raty leasingu płatne będą w odstępach miesięcznych, pierwsza rata leasingowa zostanie opłacona w terminie do 30 dni po protokolarnym odbiorze autobusu. |  |
| **6.** | Bazowa stopa procentowa | stopa WIBOR 1M - zmienna w trakcie trwania leasingu Uwaga: na potrzeby porównania i oceny ofert Wykonawca przyjmuje bazową stopę procentową ogłoszoną na dzień 15 sierpnia 2019 r. |  |
| **7.** | Oprocentowanie w stosunku rocznym | stopa WIBOR 1M plus marża Wykonawcy stała w okresie realizacji zamówienia |  |
| **8.** | Prawo wykupu | Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji nabycia przedmiotu leasingu za cenę ustaloną jako 1% wartości początkowej pojazdu brutto, z możliwością rozłożenia |  |
| **9.** | Odpis amortyzacji | w okresie trwania umowy leasingu dokonuje Wykonawca |  |
| **10.** | Koszty opłat ubezpieczenia | ubezpieczenie autobusu w czasie trwania umowy leasingowej będzie ponosił Zamawiający w zakresie OC, AC, NNW (z wyłączeniem pierwszych 12 miesięcy, gdzie przedmiotowe ubezpieczenie wykupi Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym i obciąży nim jednorazowo Zamawiąjącego) |  |
| **11.** | Podatek od środków transportu | Ponosi Zamawiający. |  |
| **12.** | Koszty opłaty rejestracyjnej | Ponosi Wykonawca |  |
| **13.**  | Przewidywany roczny przebieg autobusu | około 25 tys. km |  |

**Uwaga ! :**

**\*** **wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego**

**\* należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe (np. rok produkcji 2017, przebieg 100 tys. km, ). W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP)**